ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКА ЛИЦЕНЗИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ (на алкоголь).

**ЛИЦЕНЗИЯ**

1. Бланк лицензии «на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», является документом строгой отчетности, имеет уровень защиты «Б».

2. Форма лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» должна соответствовать типовой форме лицензии, утвержденной Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 3 сентября 2012 г. № 245 «О форме лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

3. Формат бланка: А4 (210х297мм);

4. Бумага массой 100 г/кв.м; содержание хлопка не менее 25 %; трехтоновый общий водяной знак лицензиата по всему полю бланка; отсутствие флуоресценции под УФ-светом; с включением специальных волокон не менее 2-х видов (видимых, и (или) невидимых со свечением В УФ-излучении).

5. Графическое исполнение.

**Лицевая сторона:**

- гильоширная рамка зеленого цвета из негативных и позитивных линий;

- микротекст контурный и директный «ЛИЦЕНЗИЯ»;

- одноцветное изображение Государственного герба РФ;

- фоновая гильоширная композиция из двух нерегулярных сеток с ирисовыми раскатами (один: желтый – невидимый, со свечением в УФ-излучении – желтый, второй: зеленый –розвовый – зеленый);

гильоширные розетки в контурном и директном исполнении;

- встроенное в сетку барельефное изображение Государственного герба РФ;

- серия (две цифры и две буквы) и учетный номер бланка. Выполнены высокой печатью черной краской, обладающей магнитными свойствами, люминесцирующей при УФ-излучении зеленым цветом;

**Оборотная сторона:**

- фоновая гильоширная нерегулярная контурная сетка с ирисовым раскатом (оливковый –розовый –оливковый);

- рамка из контурных и директных линий с ирисовым раскатом (оливковый –розовый –оливковый);

- микротекст директный «ЛИЦЕНЗИЯ»;

- выходные данные изготовителя бланка.

Бланк выполнен красками, колористические особенности которых, затрудняют их воспроизведение известными фотографическими и копировальными методами.

 **ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ**

1. Уровень защиты «В».
2. Формат бланка: А4 (210х297мм);
3. Бумага массой 100 г/кв.м; содержание хлопка не менее 25 %; трехтоновый

общий водяной знак лицензиата по всему полю бланка; отсутствие флуоресценции под УФ-светом; с включением специальных волокон не менее 2-х видов (видимых, и (или) невидимых со свечением В УФ-излучении).

1. Графическое исполнение.

**Лицевая сторона:**

- фоновая гильоширная нерегулярная контурная сетка с ирисовым раскатом (оливковый –розовый –оливковый);

- рамка из контурных и директных линий с ирисовым раскатом (оливковый –розовый –оливковый);

- микротекст директный «ЛИЦЕНЗИЯ».

**Оборотная сторона:**

- фоновая гильоширная нерегулярная контурная сетка с ирисовым раскатом (оливковый –розовый –оливковый);

- рамка из контурных и директных линий с ирисовым раскатом (оливковый –розовый –оливковый);

- микротекст директный «ЛИЦЕНЗИЯ»

- серия (две цифры и две буквы) и учетный номер бланка на оборотной стороне выполнены высокой печатью черной краской, обладающей магнитными свойствами, люминесцирующей при УФ-излучении зеленым цветом;

- выходные данные изготовителя на обороте бланка.

Бланк выполнен красками, колористические особенности которых, затрудняют их воспроизведение известными фотографическими и копировальными методами.